Deze gootsteen heeft volgende afmetingen: L 1000 x B500 x D210 mm en is geschikt voor inbouw.

**Levica Spoelbak Noa 1.5 80x50 cm**

Deze spoelbak heeft een grootte van L800 x B500 x D210mm en beschikt over een afdruiprek. Deze Levica Noa 1.5 composiet spoelbak is een inbouwmodel: een mooie meerwaarde voor elke keuken.

* Deze gootsteen heeft een grote schok-en krasbestendigheid. Composiet is een materiaal dat samengesteld is uit verschillende componenten: namelijk lange glas-& polyestervezels, het is moeilijk doordringbaar door zijn vaste structuur, vlek-en warmtebestendig
* Bak met afdruiprek, geleverd met afvoerplug en overloop met aansluiting vaatwasser.
* Kraanuitsparing dien je zelf te boren.
* Eenvoudig schoon te maken en impregneer regelmatig met minerale olie
* Inbouwmodel:eenvoudig te plaatsen. De rand rust op het werkblad.

**Inhoud verpakking**

* spoelbak
* afvoerplug
* overloopset en sifon met aansluiting vaatwasser
* geleverd in karton verpakking

**Kenmerken**

* type: inbouwmodel
* met afdruiprek
* kraangat niet doorboord
* productieproces glas-& polyestervezels
* uitstekende weerstand tegen krassen
* lange levensduur

**Afmetingen**

* Uitsparing in werkblad: L770 x B470 mm
* afmeting spoelbak: L800 x B500 mm
* afmetingen bakken:354x430x210+160x2.88x175
* diepte spoelbak : H210 mm
* afvoerplug  D90mm en sifon: D40mm
* gewicht: 6.30kg

Europese norm EN13310 & EN695